О мерах по обеспечению безопасности

при пользовании газом в быту

Администрация города Гуково доводит до  сведения жителей города, что согласно постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410  утверждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Обязательным условием в организации безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является **надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых индивидуальных и многоквартирных домов**, которое обеспечивается путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и ремонта.

     Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов  производится:

- при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания или подключения нового газоиспользующего оборудования;

-  при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;

- в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодические проверки) – не реже 3 раз в год (до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и после окончания отопительного сезона);

-   при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

     Договор о проверке, а также об очистке и о ремонте дымовых и вентиляционных каналов заключается со специализированной организацией.

      В случае поступления информации  в аварийно- диспетчерскую службу газораспределительной организации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, специалисты организации обязаны незамедлительно осуществить приостановление подачи газа. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы:

- отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

- отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования.

**При эксплуатации газового оборудования запрещается:**

- производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);

- производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

- заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

- отключать автоматику безопасности и регулирования;

- пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

- самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

- пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов;

- пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению;

- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;

- без специального инструктажа производить замену порожних баллонов, не заполненных газом, и подключать их;

- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной);

- располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м;

- допускать порчу газового оборудования и хищение газа.